附件1

关于红寺堡区声环境功能区划分的通告

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，认真贯彻党的二十大及自治区第十三次党代会精神，促进社会经济可持续发展，进一步规范环境噪声管理，强化声环境污染防治，提高区域声环境质量，营造良好的人居环境，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），结合红寺堡区实际，红寺堡区人民政府决定划分红寺堡区声环境功能区，现将有关事项公布如下：

一、引用标准及依据

本区划引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本区划。

1.《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

2.环境保护部《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）；

3.《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发〔2010〕144号）；

4.《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

5.《吴忠市红寺堡区城市总体规划（2010-2025）》。

二、声环境功能区划分类

按区域的使用功能特点和环境质量要求，声环境功能区可分为以下五种类型：

（一）0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域；

（二）1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域；

（三）2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域；

（四）3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；

（五）4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

三、声环境功能区划

声环境功能区划分总面积25.36km2，其四至范围：东至太大公路城东段、南至尚德街及红三干渠、西至康济路、北至中太铁路所包围的区域（详见附件1、2），分述如下：

（一）0类声环境功能区

根据对红寺堡区现场核查及相关规划资料的查阅，红寺堡区城区内没有特别需要安静的区域，因此，本次不划分0类声环境功能区。

（二）1类声环境功能区

区划单元1-1东至罗山路，南至弘德街，西至康济路，北至民族街。

区划单元1-2东至罗山路，南至金水街，西至康济路，北至劳动街。

区划单元1-3东至罗山路向西150m街道，南至尚德街，西至团结村最西侧街道，北至清水河街。

区划单元1-4东侧及南侧至红三干渠，西至罗山路向东150m街道，北至红关村村委会北侧街道。

（三）2类声环境功能区

区划单元2-1东至太阳山路，南至金水街，西至六盘山路，北至C1街。

区划单元2-2东至太阳山路，南至德水街，西至康济路，北至文化街。

区划单元2-3东至太大公路城东段，南至德水街，西至太阳山路，北至劳动街。

区划单元2-4东至罗山路向西150m街道，南至清水河街，西至团结村最西侧街道，北至德水街。

区划单元2-5东至东环路，南至红三干渠，西至燕然路，北至德水街。

（四）3类声环境功能区

根据对红寺堡区城区的现场核查及相关规划资料的查阅，红寺堡区城区内没有主要以工业生产主要功能的区域，有仓储物流企业但面积较小，未能满足《声环境功能区划分技术规范》（GB15190-2014）中“单块的声环境功能区面积，原则上不小于0.5km2。”的基本原则，因此，本次不划分3类声环境功能区。

（五）4类声环境功能区

4类声环境功能区指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a和4b两种类型。

4a类声环境功能区

4a类声环境功能区划分范围是：将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区（详见附件3）。

4b类声环境功能区

4b类声环境功能区其划分范围为：将铁路用地范围外一定距离以内的区域划分为4b类声环境功能区，垂直距离的确定方法同4a类；一定规模的铁路场站可划为4b类声环境功能区。

吴忠市红寺堡区综合客运站及红寺堡站符合《声环境功能区划分技术规范（GB/T 15190-2014）》中“9.2 铁路和城市轨道交通（地面）场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域，划为4a类或4b类声环境功能区”。因此，吴忠市红寺堡区综合客运站、红寺堡站及区划范围内的中太铁路划分为4b类区。

四、声环境功能区的环境噪声限制

各类声环境功能区适用于表1规定的环境噪声限值。

表1 声环境功能区环境噪声限值

序号	标准	单位	功能区类别	昼间	夜间	备注
1	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）	dB(A)	0	50	40	/
2
1	55	45	/
3
2	60	50	/
4
3	65	55	/
5
4	4a	70	55	/
6
4b	70	60	/
注：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3.4规定，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。
五、声环境功能区划实施

红寺堡区人民政府根据城市规模和用地变化情况，可适时调整噪声区划并予以公布，原则上不超过5年调整一次。

2.声环境功能区划分后，各乡镇（街道）和各部门（单位）将分区分管综合采取技防、物防、人防相结合的方式，抓实抓细各类噪声污染问题。

3.本通告由吴忠市生态环境局红寺堡分局负责解释并监督实施。联系电话：0953-5098501

附件2

红寺堡区声环境功能区划分结果汇总表

序号	功能区

类型	功能区区域编号	功能区面积（km2）	四至范围	备注
1	1类声环境功能区	1-1	1.273	东至罗山路，南至弘德街，西至康济路，北至民族街	/
2
1-2	1.725	东至罗山路，南至金水街，西至康济路，北至劳动街	/
3
1-3	2.537	东至罗山路向西150m街道，南至尚德街，西至团结村最西侧街道，北至清水河街	/
4
1-4	0.797	东侧及南侧至红三干渠，西至罗山路向东150m街道，北至红关村村委会北侧街道	/
5	合计面积	6.332	/	/
6	2类声环境功能区	2-1	2.440	东至太阳山路，南至金水街，西至六盘山路，北至C1街	/
7
2-2	3.980	东至太阳山路，南至德水街，西至康济路，北至文化街	/
8
2-3	3.321	东至太大公路城东段，南至德水街，西至太阳山路，北至劳动街	/
9
2-4	1.466	东至罗山路向西150m街道，南至清水河街，西至团结村最西侧街道，北至德水街	/
10
2-5	1.870	东至东环路，南至红红三干渠，西至燕然路，北至德水街	/
11	合计面积	13.077	/	/
12	4类声环境功能区	4a类	/	/	/	/
13
4b类	/	/	/	/

附件3

红寺堡区声环境功能区划分图

附件4

红寺堡区4a类声功能区适用区域

序号	道路类型	道路名称	起讫点	长度（m）	红线宽度（m）	适用

区域	备注
交通性主干道	德水街	清水河街-太大公路城东段	5920	40	道路两侧边界线距离各类垂直距离：相邻1类声环境功能区为55m，相邻2类声环境功能区40m，相邻3类声环境功能区25m	/
罗山路	中太铁路-尚德街	6340	40
/
生活性主干道	民族街	康济路-东环路	3456	30
/
C1路	燕然路-太阳山路	1408	18
/
弘德街	康济路-罗山路	2214	40
/
人民街	康济路-太阳山路	3022	40
/
文化街	康济路-太阳山路	3061	25
/
小康街	丹霞路-罗山路	1616	25
/
金水街	康济路-太阳山路	3008	40
/
团结街	康济路-太阳山路	3040	25
/
三水街	德水街-红三干渠	2857	25
/
清水河街	德水街-红三干渠	3622	25
/
红河街	团结村村路-红三干渠	2548	25
/
尚德街	团结村村路-红三干渠	3282	15
/
太阳山路	C1路-德水街	2745	30
/
扬黄路	劳动街-德水街	2497	25
/
燕然路	民族街-德水街	3808	25
/
六盘山路	人民街-尚德路	4635	40
/
丹霞路	民族街-德水街	3829	30
/
康济路	民族街-德水街	3983	30
/