序号	市、县（区）

建设高标准农田

高效节水农业工程	平田

整地	清挖整治沟道	清理整修渠道	农田道路整修	铺设 管道	农田林网建设	残膜

回收	提升耕地质量	改良 盐碱地	改善灌溉面积	水土流失治理面积	农业灌溉用水量	水费收

缴率
红寺堡区	小计	其中；

高效节水
增施

有机肥	机深松

整地	秸秆

还田
万亩	万亩	万亩	万亩	公里	公里	公里	公里	万亩	吨	万亩	万亩	万亩	万亩	万亩	平方

公里	万立方米	%
1.1	1.1	1.2	1.87	372.19	847.3	197.8	418.25
111.3	1.5	5.47	0.1	0.94	5.8	24	1.96	100
附件1

红寺堡区2022年农田水利基本建设主要任务指标表

附件2

红寺堡区2022年农田水利基本建设投入工程量效益指标表

县（区）	资金投入	工程量	预期效益

小计	中央 财政	自治区 财政	市县

财政	受益主体自筹资金	其中相关部门资金投入	出动机械台班	完成土石方	完成砼	投工

投劳	新增粮食生产能力	新增经济作物产值	年新增节水能力	新增

耕地
万元	万元	万元	万元	万元	万元	万台、套	万立方米	万立方米	万工日	万公斤	万元	万立方米	亩
红寺堡区

36288.96

2786.59

13246.1

19618.37

637.9

4.92

124.8

1.4

17.55

200

1200

135

附件3

2022年红寺堡区农田水利基本建设目标任务表

序号	项目名称	投资

（万元）	建设内容	责任单位
合计	33714.19
一、高标准农田（高效节水）建设项目	1	2022年太阳山镇兴民村高标准农田

建设项目	1820.35	主要完成土壤改良0.5万亩，新建9.8万立方米蓄水池及加压泵站1座，新建田间道路1.3千米，配套0.5万亩田间管网、墒情监测及自动化控制系统。	农业农村局
2	2022年柳泉乡羊坊滩村高标准农田

建设项目	2342.05	主要完成土壤改良0.73万亩，新建7.5万立方米蓄水池及加压泵站1座，栽植农田防护林1500棵，安装农田输配电变压器2台，配套0.73万亩田间管网及自动化控制系统。	农业农村局

二、高效节水农业项目	3	2022年红寺堡镇朝阳村富康组现代高效节水农业建设项目	1838.18	主要完成土壤改良0.48万亩，新建9.9万立方米蓄水池及加压泵站1座，安装输配电变压器1台，架设输电线路1.91公里，配套0.58万亩田间管网、墒情监测及自动化控制系统。	农业农村局
4	柳泉乡沙泉村高效节水改造提升工程	448.95	新建施肥池1座，安装施肥设备2套，对首部加压泵站进行信息化改造，配套0.22万亩田间管网，安装自动化控制系统247套。	农业农村局
5	红寺堡区高效节水维修及滴灌带

配套工程	260	主要完成五乡镇2.43万亩高效节水灌溉损毁滴灌带、三通、PE管等设施更换。	农业农村局
6	红寺堡镇上源村高效节水示范项目（6.5立方米蓄水池片区）	347.82	铺设各类管道35.21千米，配套0.14万亩智能化、水肥一体化系统。	水务局
7	红寺堡镇上源村高效节水示范项目（3.5立方米蓄水池片区）	150.93	铺设各类管道13.42千米，配套0.05万亩智能化、水肥一体化控制系统。	水务局
8	红寺堡区高效节水田间系统维修

改造项目	363.11	维修玻璃管3处，新建首部过滤器管理费和泵房共1座，铺设输水管道4千米，配套各类建筑物40座，安装加压及过滤器系统1套，砂石过滤器1组，叠片过滤器1组。	水务局
9	红寺堡区弘德村海子塘蓄水池

水源工程（二期）	135.83	铺设输水管道2千米，配套各类建筑物13座。	乡村振兴局
10	红寺堡镇高效节水产业基地

改造项目	200	改造提升河水村、和兴村高效节水灌溉0.3万亩，维修蓄水池及田间配套设施400个，铺设、更换管道1.5千米。	红寺堡镇
11	红寺堡镇弘德村高效节水建设项目	130	新建高效节水0.02万亩，配套出水桩、田间管道、滴灌带等设施。	农业农村局
12	新庄集乡东川村高效节水田间系统

管护项目	100	改造提升东川村0.25万亩高效节水灌溉田间管网及配套设施。	农业农村局
13	柳泉乡甜水河村高效节水改造提升项目	100	主要完成甜水河村23支高效节水片区供电设施、管道及喷灌机等设备维修改造。	柳泉乡
14	柳泉乡沙泉村高效节水改造

提升项目	150	主要完成沙泉村0.05万亩高效节水灌溉改造提升。	柳泉乡
15	太阳山镇周圈村高效节水建设项目	60	新建高效节水灌溉0.03万亩，配套田间管道、滴灌带等设施。	太阳山镇

三、农业供水

工程

四、农田水利基础设施维修改造工程	16	黄草墩蓄水池工程	9398	主要完成150万立方米蓄水池1座，铺设输水管道2.8千米，配套各类管道建筑物13座，安装机电、金属结构各3套，新建泵站、水闸及蓄水池自动化监测系统一套。	水务局
17	兴旺村沉砂池建设项目	394.73	新建1.18万立方米沉砂池1座，配套建筑物3座，翻建渠道0.01千米，铺设管道1.64千米。	水务局
18	红寺堡镇弘德村海子塘蓄水池水源工程	360.56	新建5万立方米蓄水池1座，配套引水建筑物2座。	水务局
19	新庄集红川村调蓄水池建设项目	258	新建首部过滤器管理费和泵房共1座，铺设输水管道4千米，配套各类建筑物40座，安装加压及过滤器系统1套，砂石过滤器1组，叠片过滤器1组。	水务局
20	柳泉乡农业灌溉渠系维修项目	200	主要完成渠道清淤24.8千米，渠道维修加固36千米。	水务局
21	新庄集乡东川村庭院灌溉渠道改造项目	145	砌护渠道1.41千米，配套渠系建筑物599座。	农业农村局
22	柳泉乡豹子滩村田间道路项目	175	整修豹子滩村田间生产道路35千米。	柳泉乡
23	大河乡田间生产道路整修项目	80	整修田间生产道路10公里。	乡村振兴局
24	新庄集乡柳树台村与新台村田间生产道路工程	100	主要完成柳树台村、新台村田间生产道路12.68千米。	乡村振兴局
五、土地开发整治及改造项目	25	柳泉乡土地开发整治项目	100	主要完成沙泉村、甜水河村0.3万亩土地机深翻、增施有机肥、

畦田建设	柳泉乡
六、盐渍化土治理项目	26	太阳山镇潘河村盐碱地治理项目	500	主要完成潘河村0.3万亩盐碱地综合治理。	太阳山镇
27	太阳山镇小泉村排碱沟治理项目	260	新开挖排碱沟1.5公里，清淤3公里。	太阳山镇
28	柳泉乡豹子滩村盐碱地治理项目	200	主要完成豹子滩村0.1万亩盐碱地进行综合治理。	柳泉乡
29	大河村盐碱地骨干排水提升整治工程	107	主要完成大河村开挖及砌护排碱沟道4.44千米，改善盐碱地面积0.15万亩。	水务局
30	大河乡麻黄沟村盐碱地骨干排水

提升整治工程	137	疏浚排水沟道2.65千米。	水务局
七、生态环境保护及绿化供水工程	31	红寺堡区罗山西麓生态高质量综合提升区项目水原管线工程	3904.71	主要铺设管道50.05千米，配套管道及其他建筑物271座。	水务局
32	红寺堡区罗山西麓关口蓄水池建设项目（泵站及管线工程）	1177.37	新建加压泵站1座，铺设压力管道6.95千米，配套各类建筑物

67座。	水务局
33	红寺堡区罗山西麓关口蓄水池建设项目	399.95	新建5.64万立方米蓄水池1座，保障0.53万亩生态经济林灌溉。	水务局
八、水土流失治理任务	34	水土流失治理项目	202.25	治理水土流失面积24平方千米，完成荒山水保林0.18平方千米，撒播草籽1.13平方千米，道路绿化林1.49千米，沟道巡护路整修3.15千米，防护栏3.2千米。	水务局
九、乡村振兴示范村建设项目	35	红寺堡镇田园综合体建设项目

（中圈塘）	1500	完成中航线两侧提升改造，完善村域基础设施配套，建设特色产业园，栽植经果林，打造黄花菜采摘体验区、葡萄采摘体验长廊、甘草种植推广区、田园生活体验区。	红寺堡镇
36	柳泉乡乡村振兴示范村建设项目	300	主要打造乡村振兴示范村3个，重点完成污水及垃圾处理、环境整治、村庄绿化、农村厕所改造、农田建设等内容。	柳泉乡
十、林业工作任务	37	2022年红寺堡区林木管护工程	897.40	计划投资897.40万元，主要完成林木修枝抚育、涂红刷白、林带整修、防火管护4.03万亩。（其中自然资源局2.4万亩，红寺堡镇0.47万亩，太阳山镇0.235万亩，大河乡0.346万亩，新庄集乡0.32万亩，柳泉乡0.26万亩）。	自然资源局、红寺堡镇、太阳山镇、大河乡、新庄集乡、柳泉乡
十一、农业工作任务	38	农业总体任务
确保粮食播种面积、产量只增不减，不折不扣的完成指标任务，全区粮食播种面积稳定在36.62万亩以上，其中小麦4.3万亩、玉米32.95万亩、大豆玉米带状复合种植3.15万亩。促进特色产业提质增效，加强农业面源污染治理、农作物病虫害统防统治，推进化肥农药减量增效，完成农业面源污染治理目标，强化农作物重大病虫害及植物疫情防控、农药管理等基础工作；着力保障粮食生产安全，促进农业提质增效，助推农业高质量发展。	农业农村局、红寺堡镇、太阳山镇、大河乡、新庄集乡、柳泉乡

十二、人居环境综合整治任务	39	红寺堡区新庄集乡南源村污水

管网工程	2500	新建化粪池及一体化提升泵站17座，铺设管道17.5千米，检查井417座。	生态环境分局
40	红寺堡镇上源村人居环境整治项目	380	改造提升村庄巷道0.8万平方米，配置分类垃圾箱100个，完善其他基础设施。	红寺堡镇
41	太阳山镇白塔水村农村人居环境

整治暨基础设施补短板项目	98	新建田间生产道路7千米。	太阳山镇
42	大河乡龙源村人居环境整治项目	350	主要完成龙源村村庄及庭院改造提升，补植经果林，新建杂物堆积场地4处。	新庄集乡
43	红寺堡区新庄集乡白墩村、红川村人居环境提升改造以工代赈项目	1042	主要完成白墩村铺装面包砖3.064万平方米，砌护护坡0.087万平方米，路面硬化0.13万平方米，红川村人行道铺装1万平方米。	新庄集乡
44	红寺堡区柳泉乡环境综合整治项目	100	完成全乡范围内村庄巷道环境卫生整治，同时聘请测绘公司对各行政村主干道和巷道进行统一规划设计，计划新栽金叶榆等乔木，实现村庄环境绿化亮化。	柳泉乡

附件4

红寺堡镇2022年农田水利基本建设目标任务表

序号	市、县（区）

建设高标准农田

高效节水农业工程	平田

整地	清挖整治沟道	清理整修渠道	农田道路整修	农田林网建设	残膜

回收	提升耕地质量	改良 盐碱地	改善灌溉面积	水土流失治理面积	农业灌溉用水量	水费收

缴率
小计	其中；

高效节水
增施

有机肥	机深松

整地	秸秆

还田
万亩	万亩	万亩	万亩	公里	公里	公里	公里	吨	吨	万亩	万亩	万亩	万亩	万亩	万立方米	%
红寺

堡镇
0.15	0.51
325.5	76.5	0
0	0	8.5	0	0.15	0	4719.00	100%

附件5

红寺堡镇2022年农田水利基本建设投入工程量效益指标表

县（区）	资金投入	工程量	预期效益
小计	中央 财政	自治区 财政	市县 财政	受益主体自筹资金	其中相关部门资金

投入	出动机械台班	完成土

石方

完成砼	投工

投劳	新增粮食生产能力	新增经济作物产值	年新增节水能力	新增

耕地
万元	万元	万元	万元	万元	万元	万台、套	万立方米	万立方米	万工日	万公斤	万元	万立方米	亩

红寺

堡镇

3269.62

2909.62

330

30

0.15

2.8

28.5

47.5

附件6

太阳山镇2022年农田水利基本建设主要任务表

乡（镇）	改善灌溉面积	巩固提升面积	新增高标准农田面积	其中高效节水灌溉	其他项目实施面积	改善盐碱地面积	新增农田林网面积	提升耕地质量面积（万亩）	治理水土流失面积
万亩	万亩	万亩	万亩	万亩	万亩	万亩	小计	增施有机肥	农机深松(深翻）整地	水稻灭茬深翻还田	其他措施	平方公里
太阳山镇
0.498	0.498
0.4
1.396	0.498	1

附件7

太阳山镇2022年农田水利基本投入工程量效益指标表

乡（镇）	投入	工程量	预期效益
中央财政	自治区财政	市县财政	受益主体自筹资金	投工投劳	出动机械台班	完成土石方	完成砼	修复损毁工程	清挖沟道	清挖渠道	草桩、砌护沟道	新修防渗渠道	铺设管道	铺设滴灌带（管）	整修农路	新增粮食生产能力	新增经济作物产值	年新增节水能力	新增耕地
万元	万元	万元	万元	万工日	万台、套	万m3	万m3	处	条	公里	条	公里	条	公里	条	公里	公里	公里	公里	万公斤	万公斤	万m3	万亩
太阳

山镇	760
291
1.3	0.05	9.8	0.2
9	13	90	40
103.72	1764.59	11

附件8

大河乡2022年农田水利基本建设主要任务表

乡（镇）	改善灌溉面积	巩固提升面积	新增高标准农田面积	其中高效节水灌溉	其他项目实施面积	改善盐碱地面积	新增农田林网面积	提升耕地质量面积（万亩）	治理水土流失面积
万亩	万亩	万亩	万亩	万亩	万亩	万亩	小计	增施有机肥	农机深松(深翻）整地	水稻灭茬深翻还田	其他措施	平方公里
大河乡	0.55	0.55	0	0
0.3
3.5	0.5	3	0	0	0

附件9

大河乡2022年农田水利基本投入工程量效益指标表

乡（镇）	投入	工程量	预期效益
中央财政	自治区财政	市县财政	受益主体自筹资金	投工投劳	出动机械台班	完成土石方	完成砼	修复损毁工程	清挖沟道	清挖渠道	草桩、砌护沟道	新修防渗渠道	铺设管道	铺设滴灌带（管）	整修农路	新增粮食生产能力	新增经济作物产值	年新增节水能力	新增耕地
万元	万元	万元	万元	万工日	万台、套	万m3	万m3	处	条	公里	条	公里	条	公里	条	公里	公里	公里	公里	万公斤	万公斤	万m3	万亩
大河乡	0	774	0	22	0.65	0.05	9.8	0.2	20	2	7.09	12	24	0	0
5	50	10	550	20	12.4	0

附件10

新庄集乡2022年农田水利基本建设主要任务指标表

序号	市、县（区）

建设高标准农田

高效节水农业工程	平田

整地	清挖整治沟道	清理整修渠道	农田道路整修	农田林网建设	残膜

回收	提升耕地质量	改良 盐碱地	改善灌溉面积	水土流失治理面积	农业灌溉用水量	水费收

缴率
小计	其中

高效水
增施

有机肥	机深松

整地	秸秆

还田
万亩	万亩	万亩	万亩	公里	公里	公里	公里	吨	吨	万亩	万亩	万亩	万亩	万亩	万立方米	%
新庄

集乡
0.36	0.36	21	397	14
0.36
2.7
3513	100%

附件11

新庄集乡2022年农田水利基本建设投入工程量效益指标表

乡（镇）	资金投入	工程量	预期效益
小计	中央

财政

自治区财政

市县

财政	其中相关部门资金

投入

出动机械台班

完成

土石方

完成砼

投工

投劳

新增粮食产能

新增经济作物产值	年新增节水能力	新增

耕地
万元	万元	万元	万元	万元	万台、套	万立方米	万立方米	万工日	万公斤	万元	万立方米	亩
新庄集乡	4120.56
4120.56	2994	0.18	12.5
3	324	900	216

附件12

柳泉乡2022年农田水利基本建设主要任务指标表

序号	市、县（区）	建设高标准

农田	发展高效节水灌溉	平田

整地	清挖整治沟道	清理整修渠道	农田道路整修	农田林网建设	残膜

回收	提升耕地质量	改良 盐碱地	改善灌溉面积	水土流失

治理

面积	农业灌溉用水量	水费

收缴率

铺设管道

修复损毁工程
小计	其中；高效

节水
增施

有机肥	机深松

整地	秸秆

还田
万亩	万亩	万亩	万亩	公里	公里	公里	万亩	吨	万亩	万亩	万亩	万亩	万亩	平方

公里	万立

方米	%	公里	处
1	柳泉乡	0.3	0.3	0	1	2.86	60.8	60	0.18	0.6	2	1	0.1	0.1	0.8	无	2700	85%	3	5

附件13

柳泉乡2022年农田水利基本建设投入工程量效益指标表

乡（镇）	资金投入	工程量	预期效益

小计

中央

财政

自治区财政

市县

财政

其中相关部门资金

投入

出动机械台班

完成

土石方

完成砼

投工

投劳

新增粮食产能

新增经济作物产值	年新增节水能力	新增

耕地
万元	万元	万元	万元	万元	万台、套	万立方米	万立方米	万工日	万公斤	万元	万立方米	亩
柳泉乡	1675	1340
335
0.48	3.6	0.3	9.8	32	800	76.8	0

吴忠市红寺堡区人民政府办公室 2022年10月26日印发